

**Zasilacz awaryjnych UPS**

**10 sztuk**

Specyfikacja:

* Technologia: Line-Interactive,
* Kształt napięcia: sinusoida
* Liczba gniazd Schuko – min. 4 sztuki
* Moc rzeczywista: Min. 600 (1000VA)
* Specyfikacja prądowa: Napięcie znamionowe: 230V 50Hz
* Zabezpieczenia: Automatyczna regulacja napięcia (AVR), Przeciwprzeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe